**Apjomi**

|  |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: *Lietus notekūdeņu drenāžas sistēma* | |
| Objekta nosaukums: ***Lietus notekūdeņu drenāžas sistēmas rekonstrukcija Liepu ielā, Salacgrīvas pilsētā*** | |
| Objekta adrese: Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033 |

Veicamie darbi:

1. Attīrīt, padziļināt un profilēt grāvjus gar Liepu ielu Salacgrīvā, lieko grunti izvedot uz izpildītāja atbērtni.
2. Caurtekas OD100 demontāža un tās vietā caurtekas PP OD300 izbūve.
3. Caurtekas OD500 skalošana ar augstspiedienu.
4. Caurtekas OD300 skalošana ar augstspiedienu.
5. Komunikāciju šķērsošana un ievietošana aizsargčaulā saskaņojot ar komunikāciju turētāju.

Apjomi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k | Darbu, izdevumu nosaukums | Mēra vien. | Daudz. |
|
|
|
| 1. | Grāvju tīrīšana un profilēšana. Liekās grunts izvešana uz izpildītāja atbērtni. | m | 44,00 |
| 2. | Caurtekas OD100 demontāža un OD300 izbūve. | m | 8,00 |
|  | *Caurteka PP OD300* | m | 8,50 |
| 3. | Caurteka OD500 skalošana ar augstspiedienu | m | 11,00 |
| 4. | Caurteka OD300 skalošana ar augstspiedienu | m | 8,00 |
| 5. | Komunikāciju (Tet) šķērsošana un ievietošana aizsargčaulā (roku darbs) | vietas | 1,00 |