**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

 Limbažu Valsts ģimnāzija uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Iekšējā un ārējā ūdensvada pārbūve Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkai Rīgas ielā 28, Limbažos”.

Līguma izpildes termiņš – no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2023.gada 31.jūlijam.

Līguma izpildes vieta - Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu novads, Latvija LV-4001.

Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2023.gada 21. jūnija, pulksten 12:00.

Piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem:

1. Piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums).
2. Tāme atbilstoši specifikācijā pievienotajiem darbu apjomiem, kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu novads, Latvija LV-4001;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu Valsts ģimnāzijai Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu novads, Latvija LV-4001;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (gimnazija@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (gimnazija@limbazunovads.lv );

nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lp.;

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lp..

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iekšējā un ārējā ūdensvada pārbūve Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkai Rīgas ielā 28, Limbažos

1. Darbi veicami saskaņā ar nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem.
2. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
4. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
5. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai.
6. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
7. Veiktajiem darbiem jānodrošina garantija 5 (pieci) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nr..p.k.* | Darbu nosaukums | *Mēra vien.* | *Daudz.* |
|  |
|  |
|  |
| ***Ārējais ūdensvads Ū1*** |  |  |  |
| 1 | Esošas ūdensvada caurules demontāža | m | 18 |  |
| 2 | Esošas dzelzsbetona akas demontāža | gab. | 1 |  |
| 3 | PE ūdensvada caurule OD 110  | m | 10 |  |
| 4 | PE ūdensvada caurule OD 63 | m | 7 |  |
| 5 | Dzelzsbetona grodu aka D 1500 H=1,5-2,0 m ar peldošu ķeta lūku 40t | k-ts | 1 |  |
| 6 | Atloku trejgabals Dn 100  | gab. | 1 |  |
| 7 | Atloku aizbīdnis Dn 100  | gab. | 2 |  |
| 8 | Atloku aizbīdnis Dn 50 | gab. | 1 |  |
| 9 | Atloku pāreja Dn 100 x Dn 50 | gab. | 1 |  |
| 10 | EM Īscaurule ar atloku Dn 100 | gab. | 4 |  |
| 11 | EM Īscaurule ar atloku Dn 50 | gab. | 1 |  |
| 12 | Aizsarguzmava D 110 | gab. | 3 |  |
| 13 | Aizsarguzmava D 63 | gab. | 1 |  |
| 14 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam | vietas | 2 |  |
| 15 | Caurules ievads cauri pamatiem | vietas | 1 |  |
| 16 | Tranšejas rakšana  | m3 | 23 |  |
| 17 | Smilts cauruļu pamatnei un apbēršanai | m3 | 7,5 |  |
| 16 | Tranšejas aizbēršana | m3 | 15,5 |  |
| 18 | Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 7,5 |  |
| 19 | Esoša bruģa seguma demontāža un montāža | m2 | 5 |  |
| 20 | Esoša asfalta seguma demontāža un montāža | m2 | 15 |  |
| 21 | Montāžas materiāli (skrūves, blīves u.c.) | k-ts | 1 |  |
| ***Ūdensvads Ū1*** |  |  |
| 1 | Esošas ūdensvada caurules demontāža | m | 56 |
| 2 | PE ūdensvada caurule OD 63 | m | 18 |
| 3 | PEX daudzslāņu caurule D 50 | m | 46 |
| 4 | Ventilis Dn 50 | gab. | 2 |
| 5 | Ventilis Dn 25 | gab. | 9 |
| 6 | Plūsmas filtrs Dn 50 | gab. | 1 |
| 7 | Pretkondensāta izolācija D 63 x 9 | m | 18 |
| 8 | Pretkondensāta izolācija D 54 x 9 | m | 46 |
| 9 | Cauruļu veidgabali PEX caurulēm | k-ts | 1 |
| 10 | Cauruļu veidgabali PE caurulēm | k-ts | 1 |
| 11 | Cauruļu stiprinājumi | k-ts | 1 |
| 12 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam Dn 20,Dn 25 | vietas | 9 |
| 13 | Montāžas materiāli | k-ts | 1 |

**2.pielikums**

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Iekšējā un ārējā ūdensvada pārbūve Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkai Rīgas ielā 28, Limbažos”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |
| **Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, būvprakses sert.Nr.** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums |  | PVN | Kopējā cena, EUR ar PVN |
| KOPĀ |
| 1 | Iekšējā un ārējā ūdensvada pārbūve Limbažu Valsts ģimnāzijas ēkai Rīgas ielā 28, Limbažos |  |  |  |

Pielikumā: Lokālā tāme uz \_ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_