**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam **“*Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā*”.**

*Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 20.daļu Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumus, jo tiek slēgts līgums par Publisko iepirkuma likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem un līgumcena nesasniedz Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmajā daļā norādītās iepirkuma līgumcenas robežas.*

CPV kods – 92000000-1 (atpūtas un kultūras pakalpojumi), 92370000-5 (skaņas tehniķis) , (92312213-7) Tehnisko autoru sniegtie pakalpojumi.

1. Līguma izpildes vieta - Limbažu jaunatnes parks.
2. Līguma izpildes termiņš – no 2023.gada 29.jūlija līdz 2023.gada 6.augustam.
3. Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**
5. **Prasības pretendentiem:**
   1. Pretendentam ir pieredze skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma nodrošināšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā;
   2. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, par to rakstiski noformējot iesniegumu.
6. Piedāvājumi, kas sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (2.pielikums), var tikt iesniegti:
   1. personīgi Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada administrācijas Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;
   2. pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
   3. skenētā formātā pa e-pastu (iepirkumi@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
   4. elektroniski parakstītu uz e-pastu ([iepirkumi@limbazunovads.lv](mailto:iepirkumi@limbazunovads.lv)).
7. Piedāvājumus iepirkumam var **iesniegt līdz 2023.gada 24. jūlija pulksten 10:00.**
8. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 4 lapām.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 7 lapām.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

***Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā***

Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru iepirkuma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tehniskās piedāvājuma attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).

Pretendentam jānodrošina visu iekārtu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana Limbažu pilsētas svētku laikā, tostarp paredzot nepieciešamos drošības pasākumus. Visas iekārtas estrādē atrodas no 29.jūlija līdz 6.augustam.

**Skaņas aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā**

**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Iekārtas** | **Apraksts** | **Daudzums** |
|  | **Pakalpojuma vispārīgās prasības** | **PA** –PA sistēmai jāspēj nodrošināt 105dB (A weighted) skaņas pārklājumu visā skatītāju zonā, jānodrošina frekvenču diapazons 38Hz-20kHz (-3dB), horizontālās izkliedes leņķis- ne mazāks par 90 grādiem (-3dB) |  |
| 1 | Skandas | Line Array tipa skanda sastāvoša no minimums 1gb 12" un 2gb 1,4" skaļruņiem. (1120W RMS). Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā. | 18gb |
| 2 | Skandas | Zemo frekvenču skanda (sabvūferis) sastāvoša no minimums 2gab. LF 18"skaļruņa. (6800W RMS) Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā. | 18gb |
| 3 | Skandas | Platjoslas koaksiāla tipa skatuves monitors sastāvošs no minimums 1gab. 12"skaļruņa. (700W RMS) . Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā. | 9gb |
| 4 | Digitālā skaņas pults | Profesionāla digitālā skaņas pults sistēma “Yamaha CL5" ar DANTE tīkla sistēmas daudzkanālu analogo/digitālo pārveidotāju komplektu. | 1gb |
| 5 | Digitālā skaņas pults | Profesionāla digitālā skaņas pults sistēma "DiGiCo S21" ar DANTE tīkla sistēmas daudzkanālu analogo/digitālo pārveidotāju komplektu. | 1gb |
| 6 | Digitālā skaņas pults | Profesionāla digitālā skaņas pults sistēma "Allen & Heath SQ6" ar DANTE tīkla sistēmas daudzkanālu analogo/digitālo pārveidotāju komplektu. | 1gb |
| 7 | analogā skaņu pults | Profesionāla analogā skaņu pults ar minimums 4gb ieejām un 2 gb izejām un austiņu izeju. | 1gb |
| 8 | Bezvada ausu monitoru sistēma “In Ear”, stereo. Komplekts. | Shure PSM900/1000. UHF diapazona bezvadu monitora sistēma ar minimums 16 gab. maināmām frekvencēm, netraucētu darbību vienlaicīgi. (komplektā ietilpst raidītājs un uztvērējs ar austiņām). | 5gb |
| 9 | Vada ausu monitora sistēma “In Ear”, stereo. Komplekts. | Ausu monitoru sistēma ar pastiprinātāju un skaļuma jaudas vājinātāju. ”Body pack”, austiņas. | 3gb |
| 10 | Bungas | Profesionāls bungu komplekts ar sastāvošs no 22” basa bungas, 14’’ solo bungas, 10’’,12’’,16’’ tomi, statīvi, šķīvju komplekts Zildjian K Custom sērija (vai līdzvērtīgs), bundzinieka krēsls, bungu pedālis | 1kpl |
| 11 | Ģitāras pastiprinātāji | Profesionāls basģitāras kabinets un pastiprinātājs ar jaudu ne mazāk kā 500W, Grafiskā EQ apstrāde, kabinetam ne mazāk par 4x10” skaļruņiem. (Ampeg, Eden vai līdzvērtīgs) | 1gb |
| 12 | Ģitāras pastiprinātāji | ģitāras pastiprinātājs ar minimums 2 gab. 12" skaļruņiem, jauda virs 50W. (Fender Twin Reverb vai līdzvērtīgs) | 1gb |
| 13 | Bezvadu mikrofoni. Komplekts. | UHF diapazona bezvadu mikrofona sistēma ar minimums 16 maināmām frekvencēm, netraucētu darbību vienlaicīgi. (komplektā ietilpst uztvērējs, rokas mikrofons, virziendarbības un apļveida antenas, baterijas) | 4gb |
| 14 | Mikrofons | Shure Beta 91A | 1gb |
| 15 | Mikrofons | Sennheiser E 902, vai Shure B52, vai Audix D6 | 1gb |
| 16 | Mikrofons | Sennheiser e604 vai e906 | 5gb |
| 17 | Mikrofons | Shure SM57 | 2gb |
| 18 | Mikrofons | Neumann KM184 vai Beyerdynamic MC 930 | 4gb |
| 19 | Mikrofons | Shure SM58 vai Shure beta 58a | 6gb |
| 20 | Mikrofons | Sennheiser E 906 | 1gb |
| 21 | Mikrofons | Shure KSM8 | 1gb |
| 22 | Skaņas signāla pārveidotājs | Skaņas signāla pārveidotājs (pasīvs) DI box | 6gb |
| 23 | Skaņas signāla pārveidotājs | Skaņas signāla pārveidotājs (aktīvs) DI box | 4gb |
| 24 | Statīvi | Ģitāras statīvs universāls. (basam, akustiskai un solo ģitārai) | 6gb |
| 25 | Statīvi | Mikrofona statīvs dzērves tipa, zemais. | 5gb |
| 26 | Statīvi | Mikrofona statīvs. dzērves tipa, augstais. | 10gb |
| 27 | Statīvi | Taustiņu statīvs – X tipa ar maināmiem augstumiem. Viens (no tiem viens divstāvīgs) | 3gb |
| 28 | Nošu pults | Nošu pults ar apgaismojumu | 4gb |
| 29 | Komutācija | Komutācijas vadu komplekts, paredzēts visu iekārtu savienošanai | 1kpl |
| 30 | Transports | Kravas transports | 1gb |
| 31 | Apkalpošana | tehnikas montāža, demontāža un apkalpošana pasākuma laikā | 1gb |

**Gaismas aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Iekārtas** | **Apraksts** | **Daudzums** |
|  | Pakalpojuma vispārīgās prasības | Vienmērīgi izgaismot skatuvi, un laukumu skatuves priekšā. Nodrošināt visās vietās priekšgaismu, kontrgaismu, izgaismot nepieciešamās dekorācijas un uzrakstus. Gaismas režijai jāatbilst pasākuma organizatoru iecerei |  |
| 1 | Kustīgais efektu starmetis | Beam 280W | 16gb |
| 2 | Kustīgais efektu starmetis | Wash LED 19x15W | 20gb |
| 3 | efektu starmetis | LED 12x10W RGBWAUv | 20gb |
| 4 | Gaismu vadības pultis | Chamsys Stadium | 1gb |
| 5 |  | ARTNET rack | 1gb |
| 6 |  | DMX 512 spliteris 8 kanāli | 2gb |
| 7 | Komutācija | Komutācijas vadu komplekts, paredzēts visu iekārtu savienošanai | 1kpl |
| 8 | Transports | Kravas transports | 1gb |
| 9 | Apkalpošana | tehnikas montāža, demontāža un apkalpošana pasākuma laikā | 1gb |

**Skatuves aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Iekārtas** | **Apraksts** | **Daudzums** |
| 1 | Skatuves komplekts | Skatuves podestūra 10m x 8m, ne mazāk kā 1,5m augsta ar sānu uzeju. Podestūras priekša un sāni drapēti ar melnu audumu. Jumts ar tenta segumu, minimālais jumta augstums no zemes 6m. Jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar tumšas krāsas kanopiju no trim pusēm, un pilnas drošības trošu un atsaišu, stiprinājumu, atsvaru (metāla, betona, ūdens) komplektiem. | 1kpl |
| 2 |  | bungu podests 3m x 2m ar paklāju podesta izmērā , H=0,5m | 1kpl |
| 3 | Kabeļu aizsardzība | Kabeļu nosedzošs kanāls | 60gb |
| 4 | Ventilators | Profesionāls skatuves ventilators. | 1gb |
| 5 | Skatuves apkalpošana | Skatuves montāža, demontāža | 1gb |
| 6 | Transports | Kravas transports | 1gb |

2.pielikums

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “*Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā*”**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  | |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  | |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  | |
| **Adrese** |  | |
| **Tālr., faksa Nr.** |  | |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  | |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** | |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  | |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  | |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. **PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Pasākuma nosaukums un īss raksturojums | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Vērtība, EUR bez PVN |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iekārtas** | **Prasības** | **Piedāvājums** |
| **Pakalpojuma vispārīgās prasības** | **PA** –PA sistēmai jāspēj nodrošināt 105dB (A weighted) skaņas pārklājumu visā skatītāju zonā, jānodrošina frekvenču diapazons 38Hz-20kHz (-3dB), horizontālās izkliedes leņķis- ne mazāks par 90 grādiem (-3dB) |  |
| Skandas | Line Array tipa skanda sastāvoša no minimums 1gb 12" un 2gb 1,4" skaļruņiem. (1120W RMS). Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā. |  |
| Skandas | Zemo frekvenču skanda (sabvūferis) sastāvoša no minimums 2gab. LF 18"skaļruņa. (6800W RMS) Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā. |  |
| Skandas | Platjoslas koaksiāla tipa skatuves monitors sastāvošs no minimums 1gab. 12"skaļruņa. (700W RMS) . Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā. |  |
| Digitālā skaņas pults | Profesionāla digitālā skaņas pults sistēma “Yamaha CL5" ar DANTE tīkla sistēmas daudzkanālu analogo/digitālo pārveidotāju komplektu. |  |
| Digitālā skaņas pults | Profesionāla digitālā skaņas pults sistēma "DiGiCo S21" ar DANTE tīkla sistēmas daudzkanālu analogo/digitālo pārveidotāju komplektu. |  |
| Digitālā skaņas pults | Profesionāla digitālā skaņas pults sistēma "Allen & Heath SQ6" ar DANTE tīkla sistēmas daudzkanālu analogo/digitālo pārveidotāju komplektu. |  |
| analogā skaņu pults | Profesionāla analogā skaņu pults ar minimums 4gb ieejām un 2 gb izejām un austiņu izeju. |  |
| Bezvada ausu monitoru sistēma “In Ear”, stereo. Komplekts. | Shure PSM900/1000. UHF diapazona bezvadu monitora sistēma ar minimums 16 gab. maināmām frekvencēm, netraucētu darbību vienlaicīgi. (komplektā ietilpst raidītājs un uztvērējs ar austiņām). |  |
| Vada ausu monitora sistēma “In Ear”, stereo. Komplekts. | Ausu monitoru sistēma ar pastiprinātāju un skaļuma jaudas vājinātāju. ”Body pack”, austiņas. |  |
| Bungas | Profesionāls bungu komplekts ar sastāvošs no 22” basa bungas, 14’’ solo bungas, 10’’,12’’,16’’ tomi, statīvi, šķīvju komplekts Zildjian K Custom sērija (vai līdzvērtīgs), bundzinieka krēsls, bungu pedālis |  |
| Ģitāras pastiprinātāji | Profesionāls basģitāras kabinets un pastiprinātājs ar jaudu ne mazāk kā 500W, Grafiskā EQ apstrāde, kabinetam ne mazāk par 4x10” skaļruņiem. (Ampeg, Eden vai līdzvērtīgs) |  |
| Ģitāras pastiprinātāji | ģitāras pastiprinātājs ar minimums 2 gab. 12" skaļruņiem, jauda virs 50W. (Fender Twin Reverb vai līdzvērtīgs) |  |
| Bezvadu mikrofoni. Komplekts. | UHF diapazona bezvadu mikrofona sistēma ar minimums 16 maināmām frekvencēm, netraucētu darbību vienlaicīgi. (komplektā ietilpst uztvērējs, rokas mikrofons, virziendarbības un apļveida antenas, baterijas) |  |
| Mikrofons | Shure Beta 91A |  |
| Mikrofons | Sennheiser E 902, vai Shure B52, vai Audix D6 |  |
| Mikrofons | Sennheiser e604 vai e906 |  |
| Mikrofons | Shure SM57 |  |
| Mikrofons | Neumann KM184 vai Beyerdynamic MC 930 |  |
| Mikrofons | Shure SM58 vai Shure beta 58a |  |
| Mikrofons | Sennheiser E 906 |  |
| Mikrofons | Shure KSM8 |  |
| Skaņas signāla pārveidotājs | Skaņas signāla pārveidotājs (pasīvs) DI box |  |
| Skaņas signāla pārveidotājs | Skaņas signāla pārveidotājs (aktīvs) DI box |  |
| Statīvi | Ģitāras statīvs universāls. (basam, akustiskai un solo ģitārai) |  |
| Statīvi | Mikrofona statīvs dzērves tipa, zemais. |  |
| Statīvi | Mikrofona statīvs. dzērves tipa, augstais. |  |
| Statīvi | Taustiņu statīvs – X tipa ar maināmiem augstumiem. Viens (no tiem viens divstāvīgs) |  |
| Nošu pults | Nošu pults ar apgaismojumu |  |
| Komutācija | Komutācijas vadu komplekts, paredzēts visu iekārtu savienošanai |  |
| Transports | Kravas transports |  |
| Apkalpošana | tehnikas montāža, demontāža un apkalpošana pasākuma laikā |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iekārtas** | **Prasības** | **Piedāvājums** |
| Pakalpojuma vispārīgās prasības | Vienmērīgi izgaismot skatuvi, un laukumu skatuves priekšā. Nodrošināt visās vietās priekšgaismu, kontrgaismu, izgaismot nepieciešamās dekorācijas un uzrakstus. Gaismas režijai jāatbilst pasākuma organizatoru iecerei |  |
| Kustīgais efektu starmetis | Beam 280W |  |
| Kustīgais efektu starmetis | Wash LED 19x15W |  |
| efektu starmetis | LED 12x10W RGBWAUv |  |
| Gaismu vadības pultis | Chamsys Stadium |  |
|  | ARTNET rack |  |
|  | DMX 512 spliteris 8 kanāli |  |
| Komutācija | Komutācijas vadu komplekts, paredzēts visu iekārtu savienošanai |  |
| Transports | Kravas transports |  |
| Apkalpošana | tehnikas montāža, demontāža un apkalpošana pasākuma laikā |  |

**Skatuves aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iekārtas** | **Prasības** | **Piedāvājums** |
| Skatuves komplekts | Skatuves podestūra 10m x 8m, ne mazāk kā 1,5m augsta ar sānu uzeju. Podestūras priekša un sāni drapēti ar melnu audumu. Jumts ar tenta segumu, minimālais jumta augstums no zemes 6m. Jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar tumšas krāsas kanopiju no trim pusēm, un pilnas drošības trošu un atsaišu, stiprinājumu, atsvaru (metāla, betona, ūdens) komplektiem. |  |
| Bungu podests | bungu podests 3m x 2m ar paklāju podesta izmērā , H=0,5m |  |
| Kabeļu aizsardzība | Kabeļu nosedzošs kanāls |  |
| Ventilators | Profesionāls skatuves ventilators. |  |
| Skatuves apkalpošana | Skatuves montāža, demontāža |  |
| Transports | Kravas transports |  |

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS\*

**1.tabula Skaņas aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Iekārtas** | **Mērvienības** | **Vienības izmaksas** | **Daudzums** | **Kopējās izmaksas, EUR bez PVN** |
| 1 | Skandas | gb |  | 18 |  |
| 2 | Skandas | gb |  | 18 |  |
| 3 | Skandas | gb |  | 9 |  |
| 4 | Digitālā skaņas pults | gb |  | 1 |  |
| 5 | Digitālā skaņas pults | gb |  | 1 |  |
| 6 | Digitālā skaņas pults | gb |  | 1 |  |
| 7 | analogā skaņu pults | gb |  | 1 |  |
| 8 | Bezvada ausu monitoru sistēma “In Ear”, stereo. Komplekts. | gb |  | 5 |  |
| 9 | Vada ausu monitora sistēma “In Ear”, stereo. Komplekts. | gb |  | 3 |  |
| 10 | Bungas | kpl |  | 1 |  |
| 11 | Ģitāras pastiprinātāji | gb |  | 1 |  |
| 12 | Ģitāras pastiprinātāji | gb |  | 1 |  |
| 13 | Bezvadu mikrofoni. Komplekts. | gb |  | 4 |  |
| 14 | Mikrofons | gb |  | 1 |  |
| 15 | Mikrofons | gb |  | 1 |  |
| 16 | Mikrofons | gb |  | 5 |  |
| 17 | Mikrofons | gb |  | 2 |  |
| 18 | Mikrofons | gb |  | 4 |  |
| 19 | Mikrofons | gb |  | 6 |  |
| 20 | Mikrofons | gb |  | 1 |  |
| 21 | Mikrofons | gb |  | 1 |  |
| 22 | Skaņas signāla pārveidotājs | gb |  | 6 |  |
| 23 | Skaņas signāla pārveidotājs | gb |  | 4 |  |
| 24 | Statīvi | gb |  | 6 |  |
| 25 | Statīvi | gb |  | 5 |  |
| 26 | Statīvi | gb |  | 10 |  |
| 27 | Statīvi | gb |  | 3 |  |
| 28 | Nošu pults | gb |  | 4 |  |
| 29 | Komutācija | kpl |  | 1 |  |
| 30 | Transports | gb |  | 1 |  |
| 31 | Apkalpošana | gb |  | 1 |  |
| **KOPĀ:** | | | | |  |
| **PVN:** | | | | |  |
| **Kopsumma, EUR ar PVN:** | | | | |  |

2.tabula **Gaismas aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iekārtas** | **Mērvienības** | **Vienības izmaksas** | **Daudzums** | **Kopējās izmaksas, EUR bez PVN** |
| 1 | Kustīgais efektu starmetis | gb |  | 16 |  |
| 2 | Kustīgais efektu starmetis | gb |  | 20 |  |
| 3 | efektu starmetis | gb |  | 20 |  |
| 4 | Gaismu vadības pultis | gb |  | 1 |  |
| 5 | ARTNET rack | gb |  | 1 |  |
| 6 | DMX 512 spliteris 8 kanāli | gb |  | 2 |  |
| 7 | Komutācija | kpl |  | 1 |  |
| 8 | Transports | gb |  | 1 |  |
| 9 | Apkalpošana | gb |  | 1 |  |
| **KOPĀ:** | | | | |  |
| **PVN:** | | | | |  |
| **Kopsumma, EUR ar PVN:** | | | | |  |

**3.tabula Skatuves aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Iekārtas** | **Mērvienības** | **Vienības izmaksas** | **Daudzums** | **Kopējās izmaksas, EUR bez PVN** |
| 1 | Skatuves komplekts | kpl |  | 1 |  |
| 2 | Bungu podests | kpl |  | 1 |  |
| 3 | Kabeļu aizsardzība | gb |  | 60 |  |
| 4 | Ventilators | gb |  | 1 |  |
| 5 | Skatuves apkalpošana | gb |  | 1 |  |
| 6 | Transports | gb |  | 1 |  |
| **KOPĀ:** | | | | |  |
| **PVN:** | | | | |  |
| **Kopsumma, EUR ar PVN:** | | | | |  |

4.tabula Kopvērtējuma tabula

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulas Nr. | Tabulas nosaukums | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN | PVN | Kopsumma, EUR ar PVN |
| 1. | Skaņas aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā |  |  |  |
| 2. | Gaismas aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā |  |  |  |
| 3. | Skatuves aprīkojuma nodrošināšana Limbažu pilsētas svētku laikā |  |  |  |
| **KOPĀ** | |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijai. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu.